|  |
| --- |
| 产品质量监督抽查实施细则 |

**2024年新疆生产建设兵团第五师轻工产品质量监督抽查实施细则**

2024-09-14发布 2024-09-15实施

|  |
| --- |
| 新疆生产建设兵团第五师市场监督管理局 |

**2024年新疆生产建设兵团第五师轻工产品**

**质量监督抽查实施细则**

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽样样品数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品种类 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| 一老一小一妇 | 橡皮擦 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 成人纸尿裤 | 4包a | 3包 | 1包 |
| 食品相关产品  | 塑料一次性餐饮具 | 50个 | 30个 | 20个 |
| 食品用保鲜膜（袋） | 4卷 | 3卷 | 1卷 |
| 注：a若最小销售包装每包少于10片，需按最小销售包装数量折算，保证检验样品不少于30片，备样不少于10片。 |

2 检验依据

表2 橡皮擦

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 |
| 2 | 可迁移元素的最大限量 | GB 6675.4-2014 |
| 备注：第1项仅适用于塑料材质橡皮擦产品 |

表3成人纸尿裤

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 |
| 2 | pH值 | GB/T 28004-2011GB/T 28004.2-2021 |
| 3 | 渗透性能 | GB/T 28004-2011GB/T 28004.2-2021 |
| 4 | 条质量偏差 | GB/T 28004-2011GB/T 28004.2-2021 |
| 5 | 外观 | GB/T 28004-2011GB/T 28004.2-2021 |

表4 塑料一次性餐饮具

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 负重性能 | GB/T 18006.1-2009 |
| 2 | 跌落性能 | GB/T 18006.1-2009 |
| 3 | 耐温性能（耐热水） | GB/T 18006.1-2009 |
| 4 | 耐温性能（耐热油） | GB/T 18006.1-2009 |
| 5 | 漏水性 | GB/T 18006.1-2009 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 7 | 感官要求 | GB 4806.7 |
| 8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 10 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 11 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |

表5食品用保鲜膜（袋）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T 1040.3-2006 |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 透湿量（仅限PVDC类） | GB/T 1037-1988 |
| 4 | 透湿量偏差（仅限PE、PVC、PBAT、多层共挤类） | GB/T 1037-1988 |
| 5 | 氧气透过量（仅限PVDC类） | GB/T 1038-2000 |
| 6 | 氧气透过量偏差（仅限PE、PVC、PBAT、多层共挤类） | GB/T 1038-2000 |
| 7 | 感官要求 | GB 4806.7 |
| 8 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 10 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9-2016 |
| 11 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7 |
| 注：食品用保鲜袋产品仅做第7项-第11项 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.7-2023食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 14934-2016 食品安全国际标准 消毒餐（饮）具

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求

GB/T 8939-2018 卫生巾（护垫）

GB/T 10457-2021食品用塑料自粘保鲜膜

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 20810-2018 卫生纸（含卫生纸原纸）

GB/T 28004-2011纸尿裤(片、垫)

GB/T 28004.2-2021 纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。